**便携式彩超:**

1. ≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器
2. 凸阵扩展成像技术
3. 回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）
4. 可选配智能实时宽景成像（要求支持所有探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示，可自由进退）（提供证明图片）
5. 支持配套同品牌超声影像管理系统（超声工作站，非主机内置,经医疗器械注册许可）（提供证明图片）
6. 最大扫描深度≥350mm
7. 取样宽度及位置范围：0.5mm - 20mm
8. 整机显示屏仰角可调范围≥45度
9. 整机可选配可拆卸锂电池，可独立供电使用时间≥1小时。

**颈腰椎治疗多功能牵引床:**

1、电源：220V±22V 50Hz±1Hz

2、额定输入功率：80VA

3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm

4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s

**艾灸烟雾净化器:**

输入电压 AC220V 50Hz ,额定功率 200W ，风速≥17m/s ,过滤效果0.3μm 颗粒达到99.97% ，噪音＜50dB，吸烟管(标配) 万向管￠75mm\*L1.4M，风 量 260m³/h- 360m³/h。

**胎 心 仪:**

LED显示胎心率数值；

探头采用高效抗干扰设计，性能稳定，标准配置2.OMHz超声探头；采用胎心率自相关算法，显示数值准确可靠；

具有胎心率数值超范围声光报警功能。

**雾 化 器:**

压缩泵自由空气流量，≥10L/min，雾粒中位粒径（MMD），输入电压AC220V±10%，输入频率50HZ±1HZ，最大雾化率≥0.2mL/min，药液残留量≤1.0mL，最大压力范围0.15～0.4MPa，噪音≤60dB(A)。