4k电子阴道镜**技术参数**

1. 投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过CFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标。

2. 设备使用年限≥10年。

3. 镜头具有：4K CMOS视频成像，输出超高清2160P信号。

4. 镜头像素：≥800万，成像系统水平分辨率≥1600 TVL。

5. 放大倍数支持：1-80倍。

6. 配置≥23.8"医用显示器。

7. 系统分辨率：≥3840\*2160。

8. 台车集成实用储物篮，可供临床放置检查试剂和手术操作器械；配置可旋转的键盘托盘和无线键盘鼠标，方便临床使用和维护。