[bookmark: _GoBack]附件：项目建设内容与技术要求清单
报价要求：
1. 本表所报价格均为含税价格，报价有效期3个月。
2. 本项目建设所有设备均须符合信创要求。
3. 报价含终验后提供2年运维服务。
	序号
	名称
	需求
	单位
	数量
	品牌/型号
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	肿瘤防治中心管理系统
	1、通过信息化智能化手段聚焦“防筛诊治康”全流程，集成精准数据与AI技术，赋能早筛早诊，助力提升医院肿瘤防治水平，实现全流程一体化管理。
2、平台具备肿瘤宣教、风险人群筛查、风险人群随访管理、患者随访管理、肿瘤MDT统计、TNM分期抓取统计、转诊登记、远程会诊、质控管理统计、肿瘤知识库、抗肿瘤药物管理等功能。
3、满足医院通过县域肿瘤防治中心认证评审、提升效益、规范流程等需求。
4、系统需满足信创要求。
	1
	套
	
	
	
	

	2
	配套服务器
	1.规格：2U机架式服务器
2.CPU：配置≥2颗自主可控处理器，每颗处理器核数≥16核，基础主频≥2.5GHz，支持超线程，支持硬件加速国密SM2/SM3/SM4算法；
3.内存：配置≥4块 DDR4 32G；
4.硬盘：配置≥2块960G SSD,配置≥2块4T SATA机械硬盘。
	1
	台
	
	
	
	

	3
	配套交换机
	1.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个；
2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps；
3.支持IGMPv1/v2/v3Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP；
4.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能，支持DHCPSnooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文；
5.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面。
	1
	台
	
	
	
	

	4
	配套支撑应用软件（供应商根据自身软件需求自行配置及报价，如无写并在备注列说明理由）
	国产数据库
	
	套
	
	
	
	

	
	
	国产中间件
	
	套
	
	
	
	

	
	
	国产操作系统
	
	套
	
	
	
	

	合计：
	
	



